极限超频插件Switch-OC-Suite，实际是EOS
菜鸟慎用极限超频，非续航和Lite不建议极限超频，大气层不背锅！

1，极限超频插件Switch-OC-Suite和普通超频区别是多了loader.kip这个文件（每次系统更新，loader.kip也要适配）和在hekate_ipl.ini中加一条指令kip1=atmosphere/kips/loader.kip。覆盖这2个文件就可变成极限超频，再加上boot2.flag零文件就变成系统自动启动极限超频插件。
非续航和Lite不建议覆盖这3个文件，非续航不建议GPU超过768。
https://discord.gg/VndKxFg7EE
https://github.com/halop/OC_Toolkit_SC_EOS/releases
统一设置路径config/sys-clk/config.ini，设定uncapped_clocks=1，GPU可以手持下最高998Mhz。原来卡上的config/sys-clk-oc/可以删除。

2，替换到其它大气层破解包方法
解压缩极限超频插件，先删里面的bootloader/Hekate_ipl.ini文件
再覆盖到当前的大气层破解包中，如果是fusee自动选择，就直接生效
如果选择fss0引导，要打开当前的大气层破解包的bootloader/Hekate_ipl.ini
fss0=atmosphere/package3，是Hekate的fss0大气层引导
kip1=atmosphere/kips/loader.kip是极限超频插件专用的loader.kip
比如这是大气层-虚拟系统的引导，其它大气层整合包也都差不多，加一条kip1=atmosphere/kips/loader.kip

3，极限超频操作
打开tesla，打开极限超频，选择Temporary overrides就可以临时超频。
建议续航和OLED可以折腾极限超频，MEM=1996，GPU=921，CPU不动，这个状态系统稳定，功耗尚可。