stp x25, x26, [sp,#-0x90]	
ldr x25, [sp,#0x10]
ldr x26, [sp,#0xE0]
cmp x25,x26
b.ne p2
p1:
fmov s0, 1
str s0, [x8, #0x28]
str s0, [x8, #0x2c]
b original
p2:
sub x25,x25, 0x188
cmp x25,x26
b.ne original
str wzr, [x8, #0x2c]
original: {original}	
ldp x25, x26, [sp,#-0x90]
return: b code1+4
