stp x25, x26, [sp,#-0x90]	
ldr w25,e
lsl w26,w30,16
cmp w25, w26
b.ne original
adrp x10, (data_start & 0xFFFFFFFF000)
str x9, [x10, (data_start & 0xFFF)]
original: {original}	
ldp x25, x26, [sp,#-0x90]
return: b code1+4
e:.word 0xfc400000
